**ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ XEROX**

**Печать при тиражах от 50-100 шт. до 1000 шт. в зависимости от размера.**

**ФОРМАТ ФАЙЛА:** Для печати - макет должен быть предоставлен в форматах CDR, AI, EPS, PDF, PSD, TIFF по слоям, шрифты переведены в кривые или слои могут быть слиты.

Для внесения изменений в макет - файл должен быть предоставлен по слоям, шрифты не переводятся в кривые в файле, дополнительно с файлом заказчик предоставляет данные шрифты.

Вес файла не должен превышать 150 мб.

**ЦВЕТНОСТЬ МАКЕТА:** Цветовая палитра CMYK (**!** растровые изображения также должны быть переведены в CMYK). Цвета при данном способе печати могут изменяться на 3-5%. При предоставлении макета в цветовой палитре RGB цвета могут кардинально исказиться. Всю ответственность за цветность макета берет на себя заказчик. Цветопроба при данном способе печати не предусмотрена.

**РАЗМЕРЫ МАКЕТА:** Размеры листовки **(на примере листовки А6):** 108х151 мм., где 105х148 мм. – конечный вариант листовки, 3 мм. – обрезная часть (продолжение фона). В размере 105х148 мм. все значимые логотипы, надписи, картинки не должны выходить за рамки 4 мм. с каждого края (см. Рисунок).



**Для остальных форматов условия те же.**

**А5:** 148х210 мм. (151х213 мм.)

**А4:** 210х297 мм. (213х300 мм.)

**Евро-формат:** 99х210 мм. (102х213 мм.)

**Исполнитель оставляет за собой право просить заказчика внести дополнительные изменения в макет в отдельных случаях.**